**Windows驱动安装步骤：**


1. **请使用数据线插上网卡，链接电脑雷电接口。**




1. **然后右击开始图标，点击进入“设备管理器”。**




1. **在其它设备下的“以太网控制器”请双击进入设置界面。**




1. **请在常规界面中点击“更新驱动程序”进入程序选择。**



1. **然后在点击“浏览我的电脑以查找驱动程序(R)”进入下一步。**



1. **在搜索驱动程序后缀点击“浏览”，选择下载解压后的程序位置点击确认，进行安装。**



1. **当显示已成功更新你的驱动程序时，设备驱动已完成安装，可以进行使用了 。**

